成果名称：	ZW□-12/M630-25 户外高压交流真空断路器成套设备
登记日期：	2021-07-16
完成单位：	珠海许继电气有限公司
完成人员：	海涛,张维,钟子华,钱远驰,谭卫斌,曾祥飞,龚学毅,王焕文,刘红伟,李斐刚,高艳辉,李旭光,张敏,满义斌,廖伟,詹植振,海磊,黄伟军,万孝鹏,田巍巍,周荣乐,古豪,王翔,吴伟,姜波,顾磊
研究起止日期：	2017-01-01至2020-12-31
主要应用行业：	电力、热力、燃气及水生产和供应业
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	中国电机工程学会
评价日期：	2021-05-22
成果简介：	随着社会经济发展，配电网负荷容量越来越大，对电网供电可靠性和精益化生产管理提出了更高的要求，进一步降低配网线路的故障处理时间和实现配网线路线损计量，成为了电网公司的迫切需求。近年来，国网公司牵头组织科研院所和行业厂家，开展柱上开关的一二次融合设计和就地馈线自动化模式研究，提出了分两步走（常规和深度一二次融合）的技术路线和自适应就地馈线自动化新模式，并形成一线一案的典型配置方案，自2017年起在配网自动化建设中大规模应用，取得很好的成效。因此，国家电网公司、许继集团先后下达了科研项目《配电设备一二次融合与试验检测关键技术研究与应用》、《智能真空环网柜与柱上开关成套设备研制及应用》、《南网磁控配电终端产品提升研制》，由珠海许继电气有限公司加快深度一二次融合柱上断路器研发，并提出新的就地馈线自动化模式。
本项目针对当前常规一二次融合开关存在的问题，如故障率高、融合程度低、还需外置双绕组PT感知电压、体积大、安装便利性不够、分闸慢切、多次重合闸等问题，在低功耗快切磁控机构、EVT/ECT深度融合、电容取电、开关小型化与成套设备控制以及线路故障就地处理方面进行了研究。
项目的研究成果户外高压交流真空断路器成套设备是一款集小型化、轻量化、智能化、模块化特点于一体的全新断路器产品，安装于配电网10kV馈线主干线或大分支线上，主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流，具备自动切除单相接地故障和相间短路故障功能，实现多级级差就地馈线自动化应用。
该产品应用新型磁控材料，研制了柱上开关磁控操作机构，解决传统永磁机构磁力不可控，功耗大等问题，具有分闸快、一致性好、功耗低、可靠性高的特点。在国内首次研制出小型化深度融合固封极柱，实现了EVT、ECT、灭弧室一体化浇注及相电压电流和零序电压电流感知，融合程度高、感知能力强。研制了一款双欠压全桥控制模块，消除了当核心单元故障时无法进行分合闸操作的缺陷。依托产品快速分闸特性、多级级差就地馈线自动化新模式，实现了线路故障区段有选择性地快速就地切除与隔离，突破了配网线路多级级差配合的瓶颈并实用化，整体技术指标达到国际领先水平。
该产品已通过了西高院、开普和国家输配电质检中心等检测机构关于开关本体、终端及成套设备的型式试验、动模试验。建成国内首条全磁控速动型柱上断路器示范线路，制定基于不同应用场景的多种综合解决方案成功推广，在北京、重庆、浙江、辽宁、新疆等地区应用，现场安装便捷、运行稳定，且成功实现线路故障的快速就地隔离和自愈，得到了用户的充分肯定。