成果名称：	VSR3A-12(Z)/T630-20环网真空自动配电开关设备
登记日期：	2021-07-16
完成单位：	珠海许继电气有限公司
完成人员：	钱远驰,黄楷涛,张力文,张汝楠,卢裕德,胡公周,薛迎才,钟子华,李斐刚,黄德鴻,王翔,高艳辉,窦玮,顾磊,谢汝添,常明华,谢永娟,容娟
研究起止日期：	2018-01-01至2019-12-31
主要应用行业：	电力、热力、燃气及水生产和供应业
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	中国电机工程学会
评价日期：	2021-05-22
成果简介：	当前，中压领域投入运行中的气体绝缘环网柜主要是SF6气体环网柜，虽然SF6气体具有优良的绝缘性能和灭弧性能，但它是温室气体，会加剧温室效应， 在《京都议定书》中被列为禁止排放的6种温室气体之一。为此，在提倡节能环保的大环境下，电力行业积极响应国家“节能减排”行动，必将逐步削减SF6气体开关设备的使用，加速推进能源低碳转型。
而环保气体绝缘环网柜彻底摒弃SF6气体，特别是干燥空气或氮气，无污染物、无危害、绿色环保，是替代SF6气体绝缘环网柜最理想的方案。国家电网积极推动环网柜的标准化设计，其中也包括环保气体环网柜。因此，开发环保型开关设备用来取代SF6气体，具有十分重要的意义。
因此，珠海许继电气有限公司自主立项了《智能一二次融合真空环网箱关键技术研究》、《新一代智能环网柜应用方案技术研究及示范应用》项目，研究开发一款环保气体绝缘开关柜作为现有SF6气体绝缘开关柜的升级替换产品。
该项目技术产品环网真空自动配电开关设备是珠海许继自主研发的10kV环保型真空自动配电开关设备，该设备广泛应用于10kV电缆网。
本项目具有绿色环保、高性能、模块化设计、免维护与安全可靠等特点：
（1）绿色环保：采用干燥空气绝缘，对环境无污染，成本低。
（2）高性能：采用真空灭弧和双断口隔离刀结构，密封于干燥空气中，保障开关的主要性能。
（3）模块化设计：灭弧室组件、主开关等采用模块化设计，生产效率高，结构简洁、紧凑。
（4）免维护与安全可靠：高压带电部分全绝缘、全密封，不受环境影响，适合不同场合，寿命长、性能稳定，隔离断口可视化、金属外壳接地，操作安全，无触电危险。
环网真空自动配电开关设备是一款“固体+空气、氮气组合气体绝缘”的环保型开关柜，成功解决了环保型环网柜小型化结构下的干燥空气绝缘、隔离断口绝缘、接地开关关合及开关柜的温升等技术难题，隔离开关绝缘性能和接地开关关合能力实现了突破，填补了环保型产品的空白，具有电场分布合理、绝缘性能好、绿色环保、主回路电阻小、散热好、温升低等优点，项目成果整体处于国际先进水平。
该产品通过机械工业高压电器设备质量检测中心的型式试验，已在重庆、湖北、山东等地实现了应用，配套终端支持差动保护及智能分布式功能，可实现10kV电缆网线路主干线、分支线故障快速定位、快速隔离及快速自愈，大大提升了线路的自动化水平及可靠性，投运以来运行稳定、可靠，经济、社会效益显著。