成果名称：	空气源热泵连续供热高效热气除霜技术
登记日期：	2021-09-16
完成单位：	珠海格力电器股份有限公司,珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司
完成人员：	董明珠,夏光辉,梁博,林金煌,王现林,何振健,陈姣,陶梦春,李木湖,梁玉林,连彩云,冯青龙,车雯,戴志炜,吕丹丹,廖敏,赖孝成,范建波,陈锐东,张杰添,邹云辉,张永亮,张现红,王喜成,程春雨,周伟,黄允棋,冯文科,张嘉鑫,黄志辉,刘超,郑海文,万如,王璇,曾庆和,刘雷明,郑丹平,潘龙腾,蒋亚东,冯帅飞,王晓倩,刘钊行,刘武斌
研究起止日期：	2017-09-15至2019-07-01
主要应用行业：	制造业
高新技术领域：	新能源与节能
评价单位：	中国轻工业联合会
评价日期：	2021-07-17
成果简介：	空气源热泵结霜是制约空气源热泵高效运行的一个瓶颈，现有热气旁通除霜以及蓄热除霜等技术普遍存在室内温降大，不舒适、可靠性差、工艺复杂、成本高、环保限制等问题；因此，需要探索一种新的除霜方式，减小室内温降，提高制热舒适性。本项目提出了空气源热泵连续供热高效热气除霜技术，研发了连续供热热气除霜热泵空调。主要创新点如下： （1）基于多参数耦合的高除霜热量控制技术 基于相电流特征提取、辨识，以及相电流与吸气干度的转化，提出吸气干度在线识别技术，攻克吸气干度无法在线识别的难题。构建以最佳吸入制冷剂控制模块为核心的高除霜热量控制模块, 提出了基于相电流、吸气干度、制冷剂流量的多参数耦合控制技术，在保证压缩机可靠运行的前提下，大幅提升循环流量和除霜热量。相比传统热气除霜控制技术，该除霜控制技术在除霜期间除霜热量可提升42~46%。 （2）热气均衡除霜技术 开展了除霜热量分布的研究，揭示了除霜热量分布特性规律，构建了并行分流换热器仿真模型，通过增设除霜并行旁通流路，发明了热气均衡除霜技术。相比传统除霜技术，实现了除霜效率提升23%~36%。 （3）除霜热量配比自寻优控制技术。 基于非稳态传热模型，通过研究不同除霜热量配比对室内温度变化的影响，构建了除霜热量配比双向迭代仿真寻优数学模型，确定最佳除霜热量配比并进行控制，在保证除霜效果的同时，室内除霜温降可降低至1-3℃，相较于热量全部用于除霜的方案，室内除霜温降可降低25%~43%。 基于以上创新技术，实现了空气源热泵连续供热，改善舒适性，降低能耗，完成了产品的批量生产。截止至2020年10月，应用该技术的热泵空调产品，已累计销售超过17.3万套，实现新增销售额超过6.71亿元，新增净利润 7685.9万元，新增税收4095.8万元。随着国家低碳供热产业的发展和清洁供暖需求的推进，应用“连续供热高效热气除霜技术”的空气源热泵产品，能够适用于长江流域冬季低温高湿、频繁除霜地区供热需求，解决了制热供热不连续、除霜效率低、除霜无效耗能大、除霜热不舒适等问题，有效提升供热过程温度稳定性和舒适性，相比传统电热采暖方式大幅减少能耗，实现节能减排。同时随着用户对空调室内热舒适性需求的日益提升，极具市场价值和推广前景。