成果名称：	电梯制动性能的无载荷评估方法研究及检测系统开发
登记日期：	2021-12-23
完成单位：	广东省特种设备检测研究院珠海检测院,珠海市安粤科技有限公司
完成人员：	陈建勋,苏宇航,梁敏健,林晓明,戚政武,杨宁祥,庞慕妮,李继承,罗伟立
研究起止日期：	2020-07-01至2021-10-22
主要应用行业：	居民服务、修理和其他服务业
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	广东省特种设备检测研究院
评价日期：	2021-10-29
成果简介：	传统的电梯制动性能载荷试验法虽然技术成熟、检测结果可靠，但试验过程中需要使用砝码， 耗费极大的人力物力，人工搬运砝码也存在安全隐患，测试结束后可能对电梯造成一定程度的损伤，这些都给使用单位和维保单位造成了很大的困扰。本项目建立数学模型，通过空载制动试验对有载制动减速度、制停距离等参数进行计算，并对检规或标准中规定的125%载荷双边制动性能进行评估，可实现无载荷试验对有载荷试验的快速定量评估，且与检规和标准要求对应，具有很好的应用前景。
已解决的技术难题主要有：
1.建立电梯有载下行制动性能参数计算的无载荷计算模型，通过空载制动试验参数对有载制动试验参数进行计算；
2.制动参数计算算法设计，尤其是研究如何提高电梯制动过程中位移、制动减速度等参数测试准确性；
3.检测系统开发，硬件性能稳定性设计，开发兼容性和稳定性的上位机操作软件。
研究的创新点：
1. 通过轿厢在不同位置的三组空载制动试验的制动减速度可对125%额定载荷轿厢行程下端下行双臂制动减速度进行计算，实现用空载制动试验对有载制动性能进行评估，无需搬运砝码；
2. 结合检规和标准中相关规定，根据制动器制动能力和人体所能承受减速度的角度设置有载制动减速度的合理区间范围，为制动性能评估提供了定量依据；
3. 开发的制动性能检测系统可根据制动过程位移数据序列快速判断制动起始点，自动计算出制动时间、平均制动减速度、制动距离等数据，测试系统具有较高的自动化水平。
项目已取得的成果：
1. 开发出“电梯有载制动性能无载荷测试系统”样机，提出了“电梯有载制动性能的无载荷检测”新方法；
2. 完成“电梯制动性能的无载荷评估方法研究及检测系统开发”技术总结报
简 要 技 术 说 明 及 主 要 技 术 性 能 指 标
告1份；
3. 项目有关研究成果在ISSN或CN刊号的期刊上发表学术论文4篇，录用论文1篇；
4. 相关知识产权：申请国家发明专利2件，授权实用新型专利3件，登记软件著作权2项；
5. 项目成果在珠海市恒华电梯设备有限公司、珠海市兆立电梯有限公司、珠海恒菱机电设备有限公司3家珠海市内电梯维保单位得到功能验证与推广应用，出具了用户使用报告，满足了用户应用要求。
主要技术性能指标：
1.电梯轿厢制动位移测试准确度1%以内；
2.电梯运行速度测试准确度1%以内；