成果名称：	电梯乘运质量及制动性能检测关键技术研究及仪器研制
登记日期：	2022-01-27
完成单位：	广东省特种设备检测研究院珠海检测院,珠海市安粤科技有限公司
完成人员：	陈建勋,戚政武,苏宇航,梁敏健,林晓明,杨宁祥,陈英红,刘德阳,李继承,王璐,刘登科,罗伟立,邰胜林,汤景升
研究起止日期：	2020-09-01至2021-08-31
主要应用行业：	公共管理、社会保障和社会组织
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	珠海市机电工程师学会
评价日期：	2021-12-31
成果简介：	本课题“电梯乘运质量及制动性能检测关键技术研究及仪器研制”针对目前在电梯乘运质量和制动性能检测方法和检测仪器方面存在的不足：①由于扶梯乘运质量检测标准实施较晚，市场上现有电梯乘运质量测试仪或测试系统往往仅针对直梯振动和噪声进行测试，尚缺少兼容直梯和扶梯乘运质量检测的独立模块化仪器；②现有乘运质量检测仪器的数据、结果分析与导出过程较复杂，现场在线测试功能不完善，获取测试结果不方便；③现有乘运质量检测仪器功能较少，未能充分发挥三轴加速度传感器的应用优势，未能集成电梯制动性能检测、通用数据采集、振动频谱分析功能；④现有电梯125%额定载荷制动性能检测需搬运大量砝码，测试过程中费时费力，存在安全隐患，对电梯损伤大，尚缺少对有载制动减速度、制动距离等参数进行无载荷测试的方法和装置，研究了基于MEMS加速度传感器的垂直电梯乘运质量测量方法；基于MEMS加速度传感器的自动扶梯和自动人行道乘运质量测试方法；基于MEMS加速度传感器的电梯制动性能测试方法；通用三轴振动加速度、噪声数据测量方法；研究了垂直电梯125%额定载荷制动性能的无载荷定量测试方法，并进行了电梯乘运质量检测系统、电梯125%额定载荷制动性能检测系统样机的研制。项目研究成果对提高电梯检测效率、检测精度、检测过程在线性，对提高乘梯安全性和舒适性具有重要意义，体现我国特种设备检验检测仪器集成化、自动化、网络化发展需求。 已解决的主要技术难点： 1、通过合理结构设计，解决了通过一个独立振动测试模块可对直梯乘运质量、扶梯乘运质量、电梯制动性能、多通道通用数据等多个性能进行测试； 2、解决了高速测试数据的WIFI稳定传输问题，确保数据不丢失； 3、解决了测试系统应用程序在手机、平板等多个平台的兼任运行问题； 4、设计了电梯运行特性、振动特性参数快速计算算法； 5、解决了电梯有载制动性能的无载荷测试问题。 研究创新点： 1、电梯乘运质量综合检测仪具备中测试功能，包括直梯乘运质量检测、扶梯乘运质量检测、直梯制动参数检测、扶梯制动参数检测、扶梯倾斜角检测、快速数据采集、振动频谱分析等; 2、Android端应用程序具备测试结果在线分析，以及测试报告、测试数据的在线导出、云端存储和下载功能; 3、提出电梯125%额定载荷制动性能的无砝码定量检测技术，建立了电梯有 简 要 技 术 说 明 及 主 要 技 术 性 能 指 标 载制动减速度的快速计算模型； 4、在线数据传输时通过“寻帧补帧”机制和的FTP数据文件传输方式，确保数据高速无线传输的完整性和实时性。 取得主要成果： 1. 开发电梯乘运质量综合检测仪产品1件、电梯125%额载制动性能检测装置样机1套； 2、申请发明专利2件，授权实用新型专利4件，申请实用新型专利1件； 3、获得软件著作权3项； 4、发表科技论文5篇； 5、详细研究报告1份。 主要技术性能指标： 1、乘运质量检测仪加速度模块无线数据采样率最高3000组/秒，每组包括XYZ三轴数据，采样率可设置； 2、乘运质量检测仪加速度测量精度0.5mg； 3、乘运质量检测仪可实现振动的频谱分析、电梯制动参数、扶梯倾斜角检测； 4、乘运质量检测仪噪声模块测量精度±0.5dB； 5、电梯125%额载制动性能检测装置对直梯速度和位移的测量精度优于±1%； 6、实现扶梯机械故障初步智能诊断。