成果名称：	汉草风®天然中草药植物萃取消毒液的技术研发及应用系统
登记日期：	2022-06-16
完成单位：	京师北中横琴科技研究院有限公司,京师北中横琴科技研究院有限公司,云慧科技横琴科技有限公司,南阳市医之草药业有限公司,澳门菖泓国药生物科技有限公司
完成人员：	刘铮,金雅玲,庞振国,赵立敏,折悦,赵刚,李虹,杨凯,杨小川,张旭彤,蔡嵩山,单慧军,李向阳,张海珊,刘帝恒,蔡思伟,闻卓君
研究起止日期：	2018-09-03至2022-05-25
主要应用行业：	卫生和社会工作
高新技术领域：	生物医药与医疗器械
评价单位：	珠海市科技发展促进会
评价日期：	2022-05-28
成果简介：	汉草风微米级大范围人群消杀体系——全球现阶段首款作用于人体表面，实现大范围人群交互式消毒产品。填补全球防疫、防控措施中阻隔大范围人群交互式传播的空白。实现中草药新科技现代化和中医药文化输出，助力全球抗疫防疫全面胜利。
汉草风微米级大范围人群防疫消杀体系（汉草风天然中草药植物萃取消毒液+汉草风微米级防疫消杀喷雾系统）提供一种无毒性和无残留，无腐蚀性，不含抗生素，且能够同时用于环境又不污染环境无公害和亦可用于皮肤杀菌合一，广谱消毒，安全有效消毒的消毒液。做到主动防护，形成抑菌保护膜。做到了有人群覆盖下的空间消毒，最大程度实现还原了CMA实验室检测场景的功效。
汉草风天然中草药植物萃取消毒液采用以南阳所产道地药材——八大宛药之一的宛艾为主的纯天然中草药植物萃取液做为防控人群密接间的交叉感染，安全有效的杀灭人群交互空间中的传染病毒与细菌。汉草风系列产品顺利通过了权威机构针对其安全性（达到食品级）、杀灭率、无衣物腐蚀性、对皮肤无刺激过敏性等多维度的全面检测，安全稳定、成效显著。
1、汉草风天然中草药植物萃取消毒液
① 纯中草药植物萃取液，无化学添加。安全、稳定、生产容易。
② 实现了广谱灭菌消毒，可高效杀灭多种细菌与病毒。对人冠状病毒229E杀灭率达99.99%,对大肠杆菌的杀灭率达99.999%，金黄色葡萄球菌的杀灭率达99.999%，对肠道病毒的杀灭率达99.93%，对白色念珠菌的杀灭率达99.999%。（CMA认证实验室18项安评及毒理报告）
③ 汉草风天然中草药植物萃取消毒液的主要成分是纯中草药植物。采用以南阳所产道地药材——八大宛药之一的宛艾为主的配合十余种纯天然中草药植物萃取而得，其生产及使用过程对环境友好，避免化学药剂或重金属残留积累产生的人体健康损害。
④ 汉草风天然中草药植物萃取消毒液富含222项天然中草药植物化合物，15项有效成分，做到广谱抗菌，无耐药性。无酒精、无添加、无易燃、无毒害、无挥发。（取自中国中医科学院中药研究所专项检测报告）
⑤ 做到主动防护，形成抑菌保护膜。有效阻断疫情传播途径—人群交互式感染。保护时间持续可达1小时。汉草风天然中草药植物萃取消毒液通过氧化的方式进行消毒。（CMA认证实验室安评报告）
2、汉草风微米级防疫消毒喷雾系统
汉草风微米级防疫消毒喷雾系统V1.0设备为测试版，外观较为简易，具有雾化的消毒液并识别人体通过进行喷洒的功能，可以按需调节喷洒模式，投放地点为广州坤江汽配公司。
汉草风微米级防疫消毒喷雾系统V2.0设备，外观进一步提高，实现了自动消毒功能，可以按需调节喷洒模式，在珠海市中山大学附属第五医院及横琴创意谷等地投放。
汉草风微米级防疫消毒喷雾系统V3.0设备外观实现飞跃式的升级，将1.0及2.0版本分体的主机与360°环杀门合二为一，更加轻量化，便于移动。集成了多项功能，包括自动消毒（也可按需切换手动消毒模式）、智能识别人体、人群的通过并开始自动消毒，在消毒的同时可以自动测温并发出体温异常警报；实现大数据连接健康码与行程卡，人脸识别读取数据，进行场所打卡；对疫情与烈性传染病做到了大数据采集、分析、监测与预警。
① 汉草风微米级防疫消毒喷雾系统V3.0将“中草药消毒液”打散雾化为5-10微米的气溶胶悬浮颗粒，使其广泛散布在消毒区域空间，并能长时间漂浮在空气中，对通过的人群和物件进行全面杀毒灭菌，最大程度实现还原了CMA实验室检测场景的功效。
②实现超声波微米级雾化的喷雾（5~10微米），系统配备高精度24G微波感应雷达，低功耗，响应快，灵敏度及感应角度可调，可覆盖4X2M范围。（功耗<1W；发射频率 24.125GHz；发射功率<20dBm EIRP）。
③ 汉草风微米级防疫消毒喷雾系统自动界面可显示设备的各位置工作状态，液位高低，报警提示，雷达信号，通行人数，喷雾时间等各项数据。可手动操作喷雾，监测各水泵运行状态，切换档位，设定喷雾时长等。
④ 汉草风微米级防疫消毒喷雾系统机身配有6个可调角球形喷口（ABS环保）,确保对通过人体的无死角全面覆盖（球形风口，可根据需要调整喷雾角度位置）。可按需求选择高低档出雾；高档最大出雾量约16000ML/H：低档最大出雾量约8000ML/H；最大功率约为1200W,DB<30。可根据实际需要在自动模式与手动模式间切换。可根据实际需要调整设备单次喷雾作业时长，喷雾量可分级出雾，以不会沾湿衣服，不会喷湿地面为标准。
⑤ 汉草风微米级防疫消毒喷雾系统外壳为食品级304不锈钢制作；储液箱采用1.2mm镀锌板焊接完成，美观坚固。具有缺液及过热保护功能，防止发生故障干烧。
⑥ 汉草风微米级防疫消毒喷雾系统V3.0充分考虑静音降噪问题，工作时不超过 40 分贝。
⑦ 汉草风微米级防疫消毒喷雾系统V3.0宽度 0.8-1.5米；顶部横梁喷嘴距离地面高度不小于 2.2 米。储液箱总量与消毒液桶容量匹配（60L），可自动抽液储液，自动缺液、满溢报警、停机。
⑧ 汉草风微米级防疫消毒喷雾系统V3.0轻量化、可移动，底部移动轮可锁止。功率适用于一般民用场景，一般民用电源、插座即可保证正常使用。具备自动人体测温功能。设备安全性保证，外箱加锁，设备屏显操作系统加锁。设备材质环保、扎实、耐久兼顾美观，不易倒伏。