成果名称：	扩展型C-Band和扩展型L-Band的光信道监测模块
登记日期：	2022-07-19
完成单位：	珠海保税区光联通讯技术有限公司
完成人员：	陈康成,杜勇,苏璟,黄智权,陈可明,曹双双,曹泉林,赵俊
研究起止日期：	2018-11-23至2021-12-30
主要应用行业：	信息传输、软件和信息技术服务业
高新技术领域：	电子信息
评价单位：	武汉莫仕通讯技术有限公司
评价日期：	2022-06-15
成果简介：	光信道监测模块（OCM，Optical Channel Monitor），广泛用于光通信节点的信号质量监测。传统的光信道监控应用为C波段 80通道和96通道。随着网络需求不断增长，迫切需要通过进一步扩展业务波长范围来对通信信道扩容，获得更高的通信效率。为了实现这一需求， 通信信道扩展到120通道。 信道的扩展同时需求着监控模块信道的扩展，因此市场对 扩展型（120通道）C波段和L波段的OCM产品需求迫切。
而常规 96通道的模块的实现方法，需要开发专用的器件来覆盖所扩展的通道，开发周期长，且成本高。本公司OCM团队研究这一需求， 通过自主研发和创新实现OCM应用波长范围的灵活扩展，率先满足扩展型波段市场的需求。产品性能稳定，兼容性好，并已量产。
技术创新：
1. 建模波长映射关系：
1) 建模波长相关量和非相关量，建模控制变化的相关量和非相关量。
2) 再通过迭代推导，可得到任意波段的映射关系。
3) 可准确推导扩展（-5nm~+5nm）FSR的波长映射关系。可保证模块的长期稳定性。
2. 参考信号边缘匹配：基于现有光路平台，通过匹配来确定频率点信息，避免增加额外光器件，在减低成本的同时也提高了平台的兼容性。
3. 搭桥拟合：通过跨FSR拟合，实现C/L-Band无缝对接，可实现S/C/L波段或扩展型波段的应用。
4. 反算验证：对处理结果进行反算验证，匹配最优结果，确保处理结果的准确性
实现效益：
1 兼容性最大化：支持S/C/L波段或扩展型波段的应用，不同波长范围的需求，均可在相同的硬件和光学平台下实现，仅需调整模块配置和生产配置，降低开发和生产成本。
2 促进交付能力的提升，扩展型的OCM均率先交付给客户，其中扩展型L波段OCM的交付比竞争对手提前约12个月。
3 销售额贡献，扩展型OCM系列产品累计销售额超过4000万元人民币。
产品输出情况：
项目时间 产品名称 产品状态
2018-2019年 1x8多端口扩展型C波段光信道监测模块（1x8 Super C-Band OCM） 已量产
2020年 1x8多端口扩展型L波段光信道监测模块（Super L-Band OCM） 用于客户系统预研
2020-2021年 单端口扩展型C波段光信道监测模块（Single Port Super C-Band OCM） 已量产
获奖情况：
• 2020 OCM项目荣获珠海光联技术有限公司技术创新项目奖