成果名称：	WPZD-135台区智能融合终端
登记日期：	2021-07-16
完成单位：	珠海许继电气有限公司
完成人员：	海涛,魏浩铭,王成伟,张维,陈勇,李丹祥,梁少华,王焕文,张敏,林华梁,孙青松,朱凌霄,毛献区,贾贞,潘希,娄英俊,王建微,彭松
研究起止日期：	2018-01-01至2020-12-31
主要应用行业：	电力、热力、燃气及水生产和供应业
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	中国电机工程学会
评价日期：	2021-05-22
成果简介：	随社会经济发展，民众对供电可靠性要求越来越高，供电可靠性管理从中压向低压延伸迫切，电网公司先后提出：营配调贯通需求，通过营配调数据共享和信息集成，实现营配调末端业务融合、基础数据同源，促进营配数据质量和营配业务应用水平的持续提升，实现客户需求的快速响应、客户服务质量的优化提升；中低压一体化需求：实现“站-线-变-户”一张网，融合中低压电气数据、站房状态数据，在云边协同下，实现精准运维、区域自治；能源互联网建设需求，通过对接入设备和分布式能源、电动汽车充电设施的全景监控，能够为“源-网-荷-储”友好互动提供本地协调策略，支撑分布式能源大规模消纳和电动汽车充电需求快速响应。国家电网和南方电网公司自2018年起开展围绕配电台区的相关示范建设应用。
珠海许继电气有限公司基于中压配电自动化领域的技术和业务拓展需求出发，自主立项了研发项目《中低压一体化配电终端研制及应用》和《物联网配电终端2.0版开发》，提出中低压一体化需求，实现“站-线-变-户”一张网，融合中低压电气数据、站房状态数据，在云边协同下，实时电网监测和全域协调控制，实现精准运维、区域自治。
项目的研究成果台区智能融合终端安装于配电站室、箱变或柱上台变处，具备对配电变压器、0.4kV低压设备、无功补偿设备的运行监测，就地化分析决策、主站通信及协同计算等功能，终端采用平台化硬件设计和分布式边缘计算架构，以软件定义方式支撑业务功能实现及灵活扩展，支撑业务融合共享平台，如实现配电台区设备及环境等信息的物联网接入和数字化、低压台区拓扑就地自动生成、台区电能质量监测与调节、低压故障就地研判、主动式故障抢修等；支持采集台区户表业务、与营销集中器交互实现营配融合；支持电动汽车充电桩的等电能替代有序充电管控、新能源入网监控等能源互联网场景。
该产品针对配电台区侧终端功能扩展难、端边模型映射效率低、台区拓扑识别准确率低、视频无法融合应用等问题，开展了软件定义终端系统架构、载波通信代理技术、端边模型快捷映射、云边协同视觉融合应用、台区拓扑和台区故障类型识别方法的研究。提出了一种软件定义配电融合终端的系统架构，实现了融合终端的多业务APP融合、关联设备通信解耦和协议自定义，端设备可快速接入。提出了一种低压台区拓扑自动识别方法，识别率达到100%。提出了一种综合故障研判方法，实现了台区故障定位、故障类型识别。成功解决了融合终端规模化接入与管理的难题，整体技术达到了国际先进水平。
台区智能融合终端通过了国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心、中国电力科学研究院等检测机构的型式、入网、信息安全、通信规约等检测认证，并在北京、湖北、山东、重庆等多个省市应用，运行可靠，成效显著。