成果名称：	自动扶梯综合性能检测与运行质量分析诊断技术研究及其系列仪器研制
登记日期：	2022-02-21
完成单位：	广东省特种设备检测研究院珠海检测院,珠海市安粤科技有限公司
完成人员：	梁敏健,戚政武,苏宇航,杨宁祥,林晓明,陈英红,陈建勋,刘德阳,李继承,邓永航,刘登科,罗伟立,邰胜林,汤景升
研究起止日期：	2020-09-01至2022-01-31
主要应用行业：	公共管理、社会保障和社会组织
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	珠海市机电工程师学会
评价日期：	2022-02-11
成果简介：	本课题“自动扶梯综合性能检测与运行质量分析诊断技术研究及其系列仪器研制”针对目前自动扶梯检测手段和仪器存在的不足：①针对高铁、地铁等公共交通型自动扶梯的超速、逆转事故模拟及试验，目前市面上的综合检测仪不能满足其驱动能力要求；不能对其超速、逆转过程进行准确描述及进行精确模拟；不能用于旁路变频扶梯的超速、逆转事故模拟和试验。②目前市面上扶梯综合检测仪不能实现扶手带和梯级三路实时同步检测。③目前市面上还没有扶梯机械故障检测与智能识别系统。④目前目前行业缺乏对自动扶梯梳齿板保护动作检测方法及仪器，研究超速及逆转事故过程梯级运行与电流频率的关系模型，准确模拟事故工况并进行装置开发；研究旁路变频扶梯运行特征，设计防失电驱动器；研究自动扶梯运行质量分析和机械故障智能诊断分析；研究自动扶梯梳齿板保护动作检测方法和仪器研制；研究扶手带和梯级同步率检测方法，并进行系列仪器样机研制对提高自动扶梯检测效率，提高检测精度，实现在线检测，发现实际安全隐患具有重大意义，体现我国检测行业智能化、自动化发展需求。
已解决的主要技术难点
1、解决了公共交通型自动扶梯的超速、逆转保护功能检测；
2、为自动扶梯机械故障智能诊断提供了检测方法和手段；
3、提出了梳齿板保护开关的动作点定量检测问题；
3、提出了免测速的扶梯同步率（制动性能）检测仪。
创新点：
1、研究电源频率与扶梯运动速度的数学关系，建立了扶梯超速、逆转事故过程运动模型，同时设计了适用于旁路变频扶梯检测的防失电驱动器，并研制出公共交通型扶梯专用的自动扶梯检测仪器，驱动能力可达30KW，解决了地铁、高铁、火车站扶梯检测需求。
2、提出一种自动扶梯梳齿板保护动作检测方法，通过电机自动加载并实时监测安全回路转态变化，实现梳齿板保护开关的横向和纵向动作点的定量检测;
3、开发了以三轴加速度传感器为基础的扶梯运行质量分析仪器，提出一种基于人功能智能的自动扶梯机械故障智能诊断模型，并开发了检测系统，为自动扶梯机械故障检测的自动化、智能化提供了新途径。
4、提出了免测速的梯级与扶手带同步率检测方法并开发了仪器，实现关键指标自动测试，提升测试系统的信息化、智能化与数据可溯源水平。