成果名称：	X波段双极化（双偏振）有源相控阵天气雷达系统研究及其应用
登记日期：	2022-07-06
完成单位：	广东纳睿雷达科技股份有限公司
完成人员：	包晓军,李琳,刘远曦,黄辉,曹虎文,刘航,王永刚,黄玉宁
研究起止日期：	2017-01-01至2018-12-31
主要应用行业：	制造业
高新技术领域：	航空航天
评价单位：	中国雷达行业协会
评价日期：	2021-11-26
成果简介：	① 课题来源与背景 课题来源：本项目属于自选项目。 背景：生消快、尺度小、危害性大的中小尺度强对流天气在全球各地频发，造成了严重的人员伤亡和经济损失，因此对于新一代天气雷达需求十分紧迫，研制具有高时空分辨率以及精细化探测能力的天气雷达系统已势在必行。 ② 技术原理及性能指标 X波段双极化（双偏振）有源相控阵天气雷达系统坚持自主创新的技术研发路线，以高性能、高可靠性为目标，打造符合客户需要的产品。在研制过程中，大量应用CAE技术、虚拟样机技术、硬件抽象层概念等多种先进的设计方法和理念，实现了雷达的无纸化设计，减小设计差错，缩短研制成本和周期，降低了研制费用。 ▶ 能够快速探测雷达周围天气目标，输出反射率、平均径向速度、速度谱宽、差分反射率、差分相移、差分相移率、相关系数等雷达基数据； ▶ 时间分辨率30S，比传统天气雷达快12倍； ▶ 空间分辨率30*30m，比传统天气高60倍； ③ 技术的创造性与先进性 1） 采用阵列技术与极化技术相结合，使系统拥有灵活迅速精确的波束扫描能力，实现更远的探测范围以及更加稳定可靠的性能。 2） 采用双线偏振技术，可获取更加详尽的降水例相态分布及演变信息。 3） 采用超低旁瓣脉冲压缩技术，采用大带宽的非线性调频波集合，同时满足探测距离和距离分辨率的需求。 经国内科技查新，在公开发表的文献中，未见相关文献报道。项目成果通过中国雷达行业协会鉴定，获评为“国际先进水平”。 ④ 技术的成熟程度，适用范围和安全性 本项目成果技术成熟且可实现产业化，适用于雷雨大风、短时强降水、龙卷风、下击暴流、冰雹等尺度小、生消快、致灾性强等低空快速变化天气系统探测以及预警预报，现成功应用于天气探测领域，为各大气象部门及科研机构提供天气探测雷达设备及相关的技术服务。 ⑤ 应用情况及存在的问题 目前，项目成果已在全国十多个省市进行布设及运行，为用户提供精细化天气观测数据，大大提升综合气象防灾减灾能力，有效增强了各地气象防灾减灾的手段和能力，有效降低气象灾害造成的人员伤亡和经济损失。 在粤港澳大湾区的发展建设中，以项目成果为基础建立了全球首个具有AI智能化大数据融合处理能力的协同式天气观测网，实现了超高时空分辨率的精细化天气观测，且成果已纳入《粤港澳大湾区气象发展规划（2020－2035年）》以及《气象观测技术引领计划2020-2035》，应用发展潜力巨大。 ⑥ 历年获奖情况 第九届世界雷达博览会创新产品；创新中国新锐科技产品；广东省名优高新技术产品；珠海市创新产品； ⑦ 成果简介要向社会公开，请不要填写商业秘密内容 项目成果将双极化和相控阵技术相结合，具有探测精准，数据可靠，系统稳定等特点，在局地对流单体和强度快速变化的线状对流系统的检测中优势明显，可实现更精准的天气系统识别分类，高精度三维风动力场反演以及更长的强天气预警提前量，能有效解决雷雨大风、短时强降水、龙卷风、下击暴流、冰雹等尺度小、生消快、致灾性强等低空快速变化天气系统探测的预警预报难题。