成果名称：	10kV环网柜电能计量与在线温度测量关键技术研发与应用
登记日期：	2023-12-14
完成单位：	珠海安瑞通电子科技有限公司,华南理工大学,华南农业大学
完成人员：	赖荣光,刘俊峰,胡仁俊,高翔,曾君,吴伟斌,邱泽鹏,谭武汉,马正德,李跃芹,陈志超,陈存统,郭铮宇,徐子豪,钟益琴
研究起止日期：	2019-01-01至2022-12-31
主要应用行业：	电力、热力、燃气及水生产和供应业
高新技术领域：	电子信息
评价单位：	广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表学会
评价日期：	2023-07-25
成果简介：	我国配电网具有面广、线点多、线路长、多联络、多分段等特点，具有架空线路、电缆线路和混合线路等网架结构。本项目主要对6 ~ 35kV配电网的电能整体计量、多参数实时测量与在线监测的关键技术进行研发及应用，成果转化为配电网一体化计量解决方案系列产品，可适合于架空线、电线杆、环网柜、开闭所等安装，产品已经成熟，并在全国范围内推广应用。相关产品通过一次侧高压电子式电压与电流互感器采样，与二次侧电能计量、无线通信的一二次深度融合，实现10kV配电线路电气参数的直接高压整体电能计量、测量和通信，通过2G/3G/4G/5G无线通信方式将数字化参数或状态远传到电网公司的主站管理系统，属于测量控制与仪器仪表的先进检测与计量领域。
本项目主要科技内容如下：
（1）研发了6kV/10kV架空型一体化高压电能计量与监测装置，可悬挂安装在10kV配电网架空线路上，首创了三段式可调节长度的U型结构和高压取电夹紧机构，解决了其他同类计量装置安装时需要停电、改造原有线路或设备、搭建横担和二次接线等施工难度大的问题。
（2）研发了柱上型高压电能表，适合安装在10kV配电网架空线路的电线杆上，以低成本的计量方案替代传统的高压计量装置。
（3）研发了环网柜型高压电能计量与电缆接头在线测温装置，基于电缆附件的堵头尺寸设计了一种新型的电子式电压传感器，并且在传感器内部集成了自供电的无线测温模块，实现环网柜内部间隔的各条进出线电缆分支的电缆接头直接测温。
（4）研发了高压电能计量设备检验装置，实现架空型、柱上型、环网型的高压电能计量装置的批量化整体校准、检定、检测，并且通过电流档位自动控制装置切换校表与检表过程的自动切换大、小电流，提升生产效率，提高操作人员的安全性。
本项目累计申请相关专利15件，已授权14项；软件著作权22项；发表期刊论文8篇；获得高新技术产品认定13项；获得奖项4项；参加国家与团体标准编审3项，获得国家高压计量站校准证书1项。